LED…………………….. PA5

UART……………. TX PA9

RX PA10

MMA9553 SCL PB8

SDA PB9

OLED SCL PA15

SDA PA1

RST PA4

DC PB0

心率 PA0

KEY PC13